1.1.1.1/8

Subnet mask: 11111111.00000000.00000000.00000000

il primo ottetto è del Network, gli altri degli host

IP Network 1.0.0.0/8

IP Brodcast: 1.225.225.225/8

IP Gateway: 1.0.0.1/8

128.1.6..5/12

Subnet mask: 11111111.11110000.00000000.00000000

il primo ottetto e metà secondo sono del Network, il resto degli host

256-secondo ottetto=256-240=16

IP Network: 128.1.0.0/12

IP Brodcast: 128.1.15.255/12

IP Gateway: 128.1.0.1/12

200.1.2.3/24

Subnet Mask: 11111111.11111111.11111111.00000000

I primi tre ottetti appartengono al Network il restante agli Hostt

IP Network: 200.1.2.0/24

IP Brodcast: 200.1.2.255/24

IP Gateway: 200.1.2.1/24

192.192.1.1/22

Subnet Mask: 11111111.11111111.11111100.00000000

256-terzo ottetto=256-252=4

I primi due ottetti e fino all’ ultimo 1 appartengono al Network, il restante agli host

IP Network: 192.192.0.0/22

IP Brodcast: 192.192.3.255/22

IP Gateway: 192.192.0.1/22

126.5.4.3/9

Subnet Mask: 11111111.10000000.00000000.00000000

Il primo ottetto e la prima cifra del secondo appartengono al Network, il resto agli host

256-secondo ottetto=256-128=128

IP Network: 126.0.0.0/9

IP Brodcast: 126.127.255.255/9

IP Gateway: 126.0.0.1/9

200.1.9.8/24

Subnet Mask: 11111111.11111111.11111111.00000000

I primi tre ottetti appartengono al Network, il resto agli host

IP Network: 200.1.9.0/24

IP Brodcast: 200.1.9.255/24

IP Gateway: 200.1.9.1/24

172.16.0.4/16

Subnet mask: 11111111.11111111.00000000.00000000

I primi due ottetti appartengono al Network , il resto agli host

IP Network: 172.16.0.0/16

IP Brodcast: 172.16.255.255/16

IP Gateway: 172.16.0.1/16